|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unit** | **Capacity (MW)** | ***a*0,*i*** | ***a*1,*i*** | ***a*2,*i*** | ***c*0,*i*** | ***c*1,*i*** | ***c*2,*i*** | ***FUi* ($)** | ***FDi*($)** | ***Wi* (MWh)** |
| 1 | 600 | 11.71 | 0.274 | 6.44×10-6 | 29.04 | 0.680 | 1.60×10-5 | 27780 | 19260 | 10000 |
| 2 | 500 | 9.79 | 0.282 | 8.08×10-6 | 24.77 | 0.713 | 2.04×10-5 | 23150 | 16050 | 7500 |
| 3 | 450 | 8.88 | 0.293 | 1.12×10-5 | 22.64 | 0.747 | 2.86×10-5 | 20835 | 14445 | 7000 |
| 4 | 350 | 7.27 | 0.304 | 2.40×10-5 | 18.97 | 0.793 | 6.26×10-5 | 16205 | 11235 | 5000 |
| 5 | 300 | 6.17 | 0.308 | 3.66×10-5 | 15.8 | 0.788 | 9.37×10-5 | 13890 | 9630 | 4300 |
| 6 | 250 | 4.65 | 0.328 | 4.59×10-5 | 12.18 | 0.859 | 1.20×10-4 | 11575 | 8025 | 3000 |
| 7 | 150 | 3.54 | 0.332 | 4.15×10-5 | 9.35 | 0.876 | 1.10×10-4 | 6945 | 4815 | 1500 |
| 8 | 100 | 1.43 | 0.337 | 9.01×10-5 | 3.82 | 0.900 | 2.41×10-4 | 3630 | 3210 | 400 |
| 9 | 60 | 0.67 | 0.345 | 1.10×10-4 | 0.88 | 0.908 | 2.71×10-4 | 2778 | 1926 | 200 |